Список смазочных материалов

Моторное масло

* Всегда проверяйте количество масла непосредственно перед запуском двигателя каждый день, пожалуйста, пополняйте его, когда его недостаточно.
* Пожалуйста, в первые 100 часов заменяйте масло каждые 50 часов.

Использование масла

Дизельное моторное масло или масло известного бренда классификации API, класса CC или выше

Лето (25 ° C или выше) - SAE 30

Стандарт (25 ° C - 0 ° C) - SAE 20

Зима (0 ° C или выше) - SAE 10

Или SAE 10 Вт / 30

Задания связанные с маслом

* Замена в первые 50 часов, затем проверка каждые 100 часов, замена каждые 300 часов.
* Использование масла

 Seki Hypoid Gear Oil # 80

Смазка

* Пожалуйста, не забывайте смазывать машину каждые 50 часов, в условиях работы во влажной местности (в водно-болотных угодиях).

Впрыскивание масла насосную камеру.

* Проверяйте и пополняйте уровень моторного масла, заменяйте масло каждые 300 часов.

Масло для рулевого управления

* Пожалуйста, проверяйте и заправляйте трансмиссионное масло # 90.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| модель\местоположение | двигатель | Коробка передач | Топливный насос | Усилитель рулевого управления  | Тип F | Передняя ось |
|  | 3,5л | 32л | 0,14л | 2,0л | 5л |

* Порт дозаправки
* Смазочный ниппель
* Порт слива масла

リャーミッション排油口 ремиссионный порт слива масла

フロントミッション排油口 Миссия: передний порт слива масла

ミッション検油 Миссия: проверки масла

ミッション給油口 Миссия: порт дозаправки

エンジン給油口 Порт дозаправки двигателя

フロントアクスル排油口 Порт слива масла переднего моста (оси)

フロントアクスル給油口 Порт дозаправки переднего моста (оси)

フロントミッション排油口 Миссия: передний порт слива масла

インジェクションポンプ室給油口 Порт дозаправки камеры топливного насоса (инжекционной насосной камеры)

エンジン排油口 Порт слива масла у двигателя

フロントアクスル排油口 Порт слива масла переднего моста (оси)

パワステ排油口 Выпускной патрубок

パワステ給油口 Порт подачи масла рулевого управления с усилителем