стоимость б/ушного тока: 950.00 USD.  
Дизельный мотор Lombardini 510 куб. см. 85-3000 оборотов с редуктором Двигатели 3LD510 и его модификации предназначены для привода  
электроагрегатов, минитракторов, сельскохозяйственных мотоблоков, дорожно-  
транспортных строительных машин, мотопомп и других агрегатов. 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
Тип двигателя 4-х тактный дизельный воздушного охлаждения с  
прямым впрыском топлива  
Количество цилиндров 1  
Диаметр х рабочий ход  
поршня, мм 85 х 90  
Степень сжатия 17, 5 : 1  
Объем, см. куб 510  
Номинал. 7, 3/10, 0  
Мощность, при  
3000 об/мин,   
л. с/кВт  
Максим. 9, 0/12, 2  
Максимальный крутящий  
момент при 1800 об/мин, Н·м 33, 5  
Направление вращения Против часовой стрелки (вид со стороны вала)  
Система охлаждения Воздушная принудительная  
Удельный расход топлива  
при 3000 об/мин на  
номинальной мощности,   
г/кВт·ч  
270  
Расход воздуха на  
охлаждение при  
3000 об/мин, л/мин  
9000  
Объем штатного топливного  
бака, л.   
5, 3  
Объем масла в картере, л. 1, 75  
Расход масла, кг/час 0, 010  
Система смазки Принудительная  
Минимальное давление  
масла, кг/см  
11, 5  
Система запуска В зависимости от комплектации – ручная, либо  
ручная+электростартер