|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование продукции*** | | | | | | Цена в руб.  01.02.2015г. | | ***Примечание*** | |
| 1. Сушилка инфракрасная бытовая | | Сушилка | | | | **5000-00** | | Потребляемая мощность 0,8 кВт. Высокое качество сушеного продукта. Полное сохранение витаминов и биологически активных веществ за счет низкой температуры (50-700С) | |
| ***ФЕРМЕРСКИЕ ИНКУБАТОРЫ*** | | | | | | | | | |
| 1, Инкубатор фермерский **ИФХ-250** НС (со стеклянной дверью) (*однокамерный)* | | | 250-Н | 500-Н | | **38325-00** | | *Предназначен для инкубации и вывода яиц различных видов сельскохозяйственной птицы с эксплуатацией в различных климатических зонах в закрытых помещениях с температурой внутри от 18 до 30°С и относительной влажности от 40 до 80 %.*  В наименовании марки: "*Н" - новый корпус (ПВХ), "С" - наличие стеклопакета в двери*   * Однокамерные, процесс инкубации и вывода осуществляется в одной камере. * Автоматический контроль и поддержание температуры (один рабочий параметр – устанавливается, корректируется и контролируется с пульта управления). * Автоматический поворот лотков, отключение механизма поворота с пульта. Полуавтоматический поворот с пульта. * Поддержание влажности при помощи испарения воды из поддонов (вода подливается вручную). Контроль влажности с пульта управления. | |
| 1. Инкубатор фермерский **ИФХ-500** Н (глухая дверь) *(однокамерный)* | | | **38325-00** | |
| 1. Инкубатор фермерский **ИФХ-500** НС (со стеклянной дверью) *(однокамерный)* | | | **39600-00** | |
| 500-НC | Выводной | |
| 1. Инкубатор фермерский **ИФХ Выводной** (со стеклянной дверью) | | | **32560-00** | | *Предназначен для вывода птенцов из яиц различных видов сельскохозяйственной птицы (куры, утки, гуси и др.) в фермерских хозяйствах и личных подворьях.* Условия эксплуатации - в различных климатических зонах в закрытых помещениях с температурой от 15 до 25 ºС относительной влажности до 80 % Инкубатор рассчитан на работу от однофазной электрической сети переменного тока с напряжением 220 В ± 10%. Вместимость – до 750 яиц. Не имеет механизма поворота лотков | |
| ***МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ЛИНЕЙКА ФЕРМЕРСКИХ ИНКУБАТОРОВ*** | | | | | | | | | |
| 1. Инкубатор фермерский **ИФХ-500 -1-С** (со стеклянной дверью) *(однокамерный)* | | | *500-1С* | *500-2С* | | **61530-00** | | Корпус ПВХ. В наименовании марки: *"С" - наличие стеклопакета в двери, цифры "1" или "2" - количество камер – инкубация и вывод либо совмещенные, либо раздельные*   * одно – и двух- камерные. * Автоматический контроль и поддержание всех технологических режимов инкубации ‑ параметры инкубации заложены в программе, которая выбирается с пульта управления из памяти инкубатора по предлагаемому списку (под различный вид яйца), можно также создать свою программу (ввести собственные параметры). * Автоматическое поддержание влажности в камерах – впрыск воды на лопасти вентилятора. * Освещение в камерах ‑ облегчает визуальный контроль в глубине камеры. * Съемный механизм поворота лотков - облегчение доступа в инкубационную камеру при санитарной обработке и дезинфекции. * Наличие интерфейса - позволяет подключить инкубатор к USB порту компьютера и создать собственную базу с режимами и параметрами инкубации для различных видов птицы, а также хранить и анализировать полученные в процессе инкубации данные * Возможность размещения модуля оператора в удобном для наблюдения месте | |
| 1. Инкубатор фермерский **ИФХ-500 -2-С** (со стеклянной дверью) *(двухкамерный)* | | | **83220-00** | |
| 1. Инкубатор фермерский **ИФХ-1000 -1-С** (со стеклянной дверью) *(однокамерный)* | | | 1000-1С | 1000-2С | | **91940-00** | |
| 1. Инкубатор фермерский **ИФХ-1000 -2-С** (со стеклянной дверью) *(двухкамерный)* | | | **121720-00** | |
| ***КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ИНКУБАТОРОВ*** | | | | | | | | | |
| 1. Комплект для связи инкубатора типа ИФХ с ПЭВМ ***!предназначен только для фермерских инкубаторов модернизированной линейки*** | | | | | | **1475-00** | | *предназначен для обеспечения управления и контроля работы инкубаторов следующих типов:, ИФХ-500-1С, ИФХ-500-2С, ИФХ-1000-1С, ИФХ-1000-2С посредством персональной электронно-вычислительной машины (ПЭВМ)* | |
| 1. Комплект универсальных разграничителей для яиц | | | | | | **730-00** | | Представляет собой съёмные планки для разграничения при укладке яиц в лотках фермерских инкубаторов марки ИФХ. Подходит для яиц различных видов птицы. В комплекте – 24 штуки. | |
| 1. Крышка на лоток | | | | | | **240-00** | | Подходит для универсальных и выводных лотков. | |
| 1. Комплект выводных лотков для однокамерных инкубаторов | | | | | | **4190-00** | | Лотки с высоким бортиком, применяются в процессе вывода и подходят для всех однокамерных инкубаторов. В комплекте – 6 штук. Габаритные размеры, мм: 403х395х90. | |
| 1. Комплект лотков универсальных | | | | | | **2850-00** | | Для инкубации и вывода. Габаритные размеры, мм: 403х395х70. Идут в комплекте во всех фермерских инкубаторах (в однокамерных и в инкубационных камерах двухкамерных). | |
| ***МАЛОГАБАРИТНЫЕ ИНКУБАТОРЫ*** | | | | | | | | | |
| 1. Инкубатор бытовой **ИМЭ-25-220**   *(с ручным переворотом)* | *ИМЭ-25-220-01* | | | | | **скидка!**  **~~1588-00~~**  **1110-00** | | Вместимость 80-90 яиц. Потребляемая мощность 25 Вт, масса 2 кг. С автоматическим поддержанием температуры и ручным переворотом. | |
| ***ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАССЫ (изготавливается партиями - по заказу)*** *уточняйте наличие на складе* | | | | | | | | | |
| 1. Контейнер для овощей | | | | | **275-00** | | Предназначен для складирования, хранения и транспортирования овощей и различных пищевых продуктов. Для удобства использования выполняется складным. Имеет фиксирующие элементы, обеспечивающие устойчивость при штабелировании. Овальные отверстия в торцевых стенках обеспечивают возможность захвата руками. Изготавливается по заказу.  Габариты: В сложенном виде: 354х478х58 В разложенном виде:354х478х238 | |
| 1. Кассеты для рассады:   на 64 ячейки  на 144 ячейки | | | | | **99-00** | | Изготавливается по заказу.  Ячеек в кассете – 64, габаритные размеры: высота ‑ 50 мм; ширина ‑ 394мм; длина – 394 мм.  Ячеек в кассете – 144, габаритные размеры: высота ‑ 38 мм; ширина ‑ 394мм; длина – 394 мм. | |
| 1. Форма для тротуарной плитки   -- 1 шт. без упаковки | | | | | **400-00 (розн)**  **300-00 (опт.)** | | Предназначена для изготовления садовых и парковых дорожек, игровых площадок и площадок для автостоянок, методом последовательной заливки бетонной смеси в форму. Габаритные размеры 620x620x40 мм. Количество циклов производства не менее 1000, не требуют смазки, легко расформовываются | |
| 1. **Поилка для птиц**  (тарелка + стакан 500мл)   (тарелка, без стакана) | | | | | **43-50**  **20-00** | | *минимальная партия – 100 штук*  Вакуумная, изготавливается из полипропилена. | |

**ОАО «Омское производственное объединение «Иртыш»**

**тел: (381-2) 44-87-10, 44-85-22, 44-86-37, 44-85-58 8-905-944-15-71 (Степанова Анна Ильинична), e-mail: tnp@irtysh.com.ru**

[**http://irtysh.com.ru**](http://irtysh.com.ru) **факс: (381-2) 44-87-71, 43-11-39, 43-11-29 Омск, ул. Гуртьева, 18**