****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Единицы измерения. | Значения. |
| Тип |  | прицепная |
| Производительность за смену, | га. | 20-25 |
| Рабочая скорость, | км/ч | не менее 10 |
| Транспортная скорость, | км/ч | не более 25 |
| Влажность почвы: |  |  |
| Без шлейф - катка |  | До 40 |
| С шлейф - катком | % | До 18 |
| Ширина захвата, | мм | 2800 |
| Масса  | кг. | 1910 |
| Габариты: |  |  |
| ширина  | мм. | 2700 |
| высота, | мм. | 1200 |
| Длина  | мм. | 5400 |
| Дорожный просвет в транспортном положении, | мм. | 350 |
| Количество режущих узлов всего | шт. | 18 |
| Количество рядов, | шт. | 2 |
| Диаметр рабочих органов, | мм. | 560 |
| Расстояние между дисками, | мм. | 250 |
| Расстояние между рядами дисков, | мм. | 1350 |
| Угол атаки дисков, | град. | от 0 до 30 |
| Глубина обработки, | см. | До 15 |
| Агрегатирование, |  80 л.с. не менее |  |

 Рама из трубы 150х100х6, стойка усиленная ф58,5мм, ось режущего узла усиленная, резьба М27х2. Покрытие-автоэмаль МЛ-12.