СРАВНЕНИЕ ПНЕВМОХОДОВ

Общие данные[\*](http://www.tuman-agro.ru/#change)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | [[http://www.tuman-agro.ru/sites/tuman-agro.ru/files/images/t1-160px.gif](http://www.tuman-agro.ru/opryskivateli/tuman) Туман-1](http://www.tuman-agro.ru/opryskivateli/tuman) | [[http://www.tuman-agro.ru/sites/tuman-agro.ru/themes/cnv/i/tuman2.gif](http://www.tuman-agro.ru/opryskivateli/tuman2) Туман-2](http://www.tuman-agro.ru/opryskivateli/tuman2) |
| Колесная формула | 6×4 | 6×4 |
| Двигатель | ВАЗ 21083 | ЗМЗ 4063 |
| Номинальная мощность кВт (л.с.), не менее | 52,6 (71,5) | 80,9 (110) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 106,4 (10,85) | 186,4 (19) |
| Расход топлива, режим: |  |  |
| технологический , л/ч | 6,7 |  |
| транспортный, л/100 км | 12,5 |  |
| Габаритные размеры, мм |  |  |
| длина (по колесам) | 4665 |  |
| ширина (по колесам) | 2750 |  |
| высота (по кабине) | 2410 |  |
| Колея, мм | 2258 |  |
| Давление на почву, кПа | 13,1 |  |
| Полная масса, кг | 1480 |  |
| Топливо | автомобильный бензин АИ-91, АИ-93, АИ-95 неэтилированный | |

Штанговые опрыскиватели[\*](http://www.tuman-agro.ru/#change)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | [САХ-3 (Туман-1)](http://www.tuman-agro.ru/opryskivateli/tuman/shtangovyi-opryskivatel) | [САХ-6 (Туман-2)](http://www.tuman-agro.ru/opryskivateli/tuman2/shtangovyi-opryskivatel) |
| Ширина захвата, м | 21 | 27 |
| Скорость на гоне, км/ч | 40-50 | 25-35 |
| Производительность, га/ч | 60 | 80 |
| Расход рабочего раствора, л/га | 15-180 | 20-250 |
| Емкость, л | 600 | 2000 |
| Расход бензина АИ-92, л/га | 0,1 | 0,15 |

Разбрасыватели удобрений[\*](http://www.tuman-agro.ru/#change)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | [РМУ-2 (Туман-1)](http://www.tuman-agro.ru/opryskivateli/tuman/razbrasyvatel) | [РМУ-4 (Туман-2)](http://www.tuman-agro.ru/opryskivateli/tuman2/razbrasyvatel) |
| Ширина захвата, м | 20 | 36 |
| Скорость на гоне, км/ч | 20 | 25 |
| Производительность, га/ч | 30 | 50 |
| Расход вносимых удобрений, л/га | 50-200 | 50-300 |
| Объем бункера, л | 600 | 2000 |
| Расход бензина АИ-92, л/га | 0,2 | 0,25 |

Опрыскиватель вентиляторного типа САХ-5[\*](http://www.tuman-agro.ru/#change)

Устанавливается на Туман-1 или Туман-2

|  |  |
| --- | --- |
| Ширина распыления, м |  |
| - В штиль | около 100 |
| - По ветру | до 200 |
| Ёмкость, л | 600 (Туман-1), 2000 (Туман-2) |
| Количество форсунок | 20 |
| Рабочее давление, кг/см2 | 3-6 |
| Расход, л/мин | 14-20 |

\* В соответствии с проводимой компанией политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

/p