

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MXTW08 Моечная машина MIX барабанная, мод. TW 8** | | |
| **Работа машины основана на загрузке продукции в барабан. Мойка и продвижение продукции происходит за счёт вращения барабана и направляющих, расположенных внутри него. Производительность машины и качество мойки регулируется заслонкой. Для ополаскивания продукции перед сушкой, на выводящим транспортёре расположен душ. На производительность и качество мойки влияет степень загрязненности и качество продукции.** | | |
| **Технические характеристики** | **Значение** | |
|  |  | |
| Размеры мойки (длина х ширина), мм: | 4 000 х 1 200 | |
| Вес, кг: | 990 | |
| Размеры барабана (длина х диаметр), мм: | 2 000 х 800 | |
| Количество подвесных ремней барабана, шт: | 4 | |
| Производительность, т/час: | 8,0 | |
| Объём воды в машине, м3: | 1,5 | |
| Мощность машины, кВт: | 1,5 | |
| **Товар** | | **Цена\*** |
| MXTW08 Моечная машина MIX барабанная, мод. TW 8 | |  |
|  | | |
| \* в цену входит стоимость товара, монтаж, пуско-наладочные работы, ввод товара в эксплуатацию, обучение персонала Покупателя. | | |
| **С уважением, Косовец Наталия** | | |
| **Мобильный телефон: 8 (988) 332-17-55** | | |