Комплект " ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИК" предназначен для измерения давления в контрольных точках сельскохозяйственных самоходных машин (НИВА-ЭФФЕКТ;ДОН;ACROS;VECTOR;TORUM и др.) .

Состав комплекта включает в себя:

1.Манометр со шлангом ( под контрольную точку Parker М16х2)

2.Переходник с полумуфтой М27х1,5

3.Переходник с полумуфтой БРС ISO-A