**ООО «МИСТЕР ГРАДУС»**

**ИНН 7604279809, КПП 760401001,г.** **Ярославль ,ул. Институская, дом № 9В, оф.5**

**Тел./факс: (4852) 421-555 ( доб.13) , +7 905-137-90-83 (Юлия Анатольевна)**

**МИНИ-СЫРОВАРНИ**

## МИНИ СЫРОВАРНЯ MR.GRADUS 15 ЛИТРОВ: 32.000 руб.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

* Мини сыроварня 15литров с блоком управления — 1шт.
* Крышка нержавеющая 350мм. — 1шт.
* Кран шаровый 1″ — 1шт.
* Кран шаровый 1/2″ — 2 шт.
* Штуцер 1/2″ — 1 шт.
* Шланг пищевой армированный 1″ — 0,5м.
* Трубка силиконовая 10мм — 1м.
* Термометр электронный — 1шт.
* Устройство для установки термометра — 1шт.
* Ножки пластиковые — 4 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

* Рабочий объем — 15 литров
* Общий объем — 29 литров
* Объем водяной рубашки — 10 литров
* Размеры (без крышки и ножек) — 430\*500\*295 мм
* Номинальная мощность — 1,5 кВт
* Номинальное напряжение/частота — 220В/50Гц
* Максимальная температура нагрева, — 99 ºС
* Точность установки температуры — 0,1 ºС
* Корпус: Сталь AISI304
* Корпус блока управления: негорючая пластмасса серого цвета
* Рабочая температура эксплуатации сыроварни: от 0 до 55 ºС

**МИНИ СЫРОВАРНЯ MR.GRADUS 25 ЛИТРОВ : 40.000 руб.**

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

* Мини сыроварня 25литров с блоком управления — 1шт.
* Крышка нержавеющая 400мм. — 1шт.
* Кран шаровый 1″ — 1шт.
* Кран шаровый 1/2″ — 1 шт.
* Штуцер 1/2″ — 1 шт.
* Шланг пищевой армированный 1″ — 0,5м.
* Трубка силиконовая 10мм — 1м.
* Термометр электронный — 1шт.
* Устройство для установки термометра — 1шт.
* Ножки пластиковые — 4 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

* Рабочий объем — 25 литров
* Общий объем — 29 литров
* Объем водяной рубашки — 15 литров
* Размеры (без крышки и ножек) — 480\*560\*315 мм (ш\*г\*в)
* Номинальная мощность — 2 кВт
* Номинальное напряжение/частота — 220В/50Гц
* Максимальная температура нагрева, — 99 ºС
* Точность установки температуры — 0,1 ºС
* Корпус: Сталь AISI304
* Корпус блока управления: негорючая пластмасса серого цвета
* Рабочая температура эксплуатации сыроварни: от 0 до 55 ºС

**МИНИ СЫРОВАРНЯ MR.GRADUS 40 ЛИТРОВ: 52.000 руб.**

Комплектация:

* Мини сыроварня 40литров с блоком управления — 1шт.
* Крышка нержавеющая 450мм. — 1шт.
* Кран шаровый 1″ — 1шт.
* Кран шаровый 1/2″ — 1 шт.
* Штуцер 1/2″ — 1 шт.
* Шланг пищевой армированный 1″ — 0,5м.
* Трубка силиконовая 10мм — 1м.
* Термометр электронный — 1шт.
* Устройство для установки термометра — 1шт.
* Ножки пластиковые — 4 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

* Рабочий объем — 40 литров
* Общий объем — 46 литров
* Объем водяной рубашки — 18 литров
* Размеры (без крышки и ножек) — 530\*590\*385 мм (ш\*г\*в)
* Номинальная мощность — 3 кВт
* Номинальное напряжение/частота — 220В/50Гц
* Максимальная температура нагрева, — 99 ºС
* Точность установки температуры — 0,1 ºС
* Корпус: Сталь AISI304
* Корпус блока управления: негорючая пластмасса серого цвета
* Рабочая температура эксплуатации сыроварни: от 0 до 55 ºС

**"МЕШАЛКА" ДЛЯ СЫРОВАРНИ 25 Л.: 22.000 руб.**

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

* Мотор-редуктор — 1шт.
* блок управления с выключателем — 1шт.
* крышка диаметр 430мм - 1 шт.
* сетевой кабель - 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

* Номинальная мощность — 0,015 кВт
* Номинальное напряжение/частота — 220В/50Гц
* Частота вращения вала - 25 об./мин
* Рабочая температура эксплуатации сыроварни: от 0 до 55 ºС

**"МЕШАЛКА" ДЛЯ СЫРОВАРНИ 40 Л.: 25.000 руб.**

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

* Мотор-редуктор — 1шт.
* блок управления с выключателем — 1шт.
* крышка диаметр 480мм - 1 шт.
* сетевой кабель - 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

* Номинальная мощность — 0,025 кВт
* Номинальное напряжение/частота — 220В/50Гц
* Частота вращения вала - 25 об/.мин
* Рабочая температура эксплуатации сыроварни: от 0 до 55 ºС

**"ДЕЛИКАТНЫЙ" НАГРЕВ: 2.500 руб.**

Комплект оборудования, позволяющий осуществлять нагрев водяной рубашки, как в обычном режиме, так и в режиме 1/3 и 2/3 мощности.  
Удобен при поддержании температуры продукта длительное время с минимальными энергозатратами, а также при медленном наборе температуры сырного зерна во время второго нагрева.  
Установка данного комплекта на штатную сыроварню включает:  
- замена обычного тэна на блок тэнов (3\*1кВт)  
- установка 2-х дополнительных контакторов  
- 3 тумблера для управления тэнами

**ФАЛЬШДНО В СЫРОВАРНЮ : 2.500 руб.**

Предназначена для размещения форм с сыром в сыроварне с целью набора кислотности при повышенной температуре. Выполнена из нержавеющей стали AISI 304. В собранном состоянии не мешает закрыть сыроварню крышкой, ручка может быть демонтирована.

Диаметр 335/380/430мм (15/25/40 литров)

высота ножек 50мм

толщина металла 1,5мм

**ФОРМА ДЛЯ СЫРА 3-4КГ.: 4.800 руб.**

Характеристики:

* размер цилиндра - 200\*140 (d/h)
* размер вместе с ножками и дном - 220\*155
* поршень - 198\*62
* сталь формы AISI 304
* толщина дна и поршня - 1,5мм, цилиндра - 1мм