|  |
| --- |
| **Технические характеристики:** |
|  | **Борона средняя БС-15** | **Борона средняя БС-24** |
| Ширина захвата | 15 м | 24 м |
| Максимальная глубина обработки | до 6 см |
| Производительность при скорости 15-18 км/ч | 27,3 га/ч | 43,7 га/ч |
| Рабочая скорость | до 18 км/ч |
| Требуемая мощность трактора | 80-130 л.с. | 150-175 л.с. |
| Диаметр зубьев | 10 мм |
| Длина зубьев | 415 мм |
| Масса | 2305 кг | 3300 кг |
| Ширина в транспортном положении | 3,9 м | 3,9 м |
| Угол атаки зубьев | 0-75° | 0-75° |
| Расстояние между зубьями | 38 мм |