|  |
| --- |
| **Технические характеристики:** |
|  | **Борона тяжёлая БТ-9** | **Борона тяжёлая БТ-15** | **Борона тяжёлая БТ-18** | **Борона тяжёлая БТ-22** | **Борона тяжёлая БТ-26** |
| Ширина захвата | 9 м | 15м | 18 м | 22 м | 26 м |
| Максимальная глубина обработки | до 7,5 см |
| Производительность (при V°18 км/ч) | до 16.2 га/ч | 27 га/ч | 35.2 га/ч | 40 га/ч | 45 га/ч |
| Рабочая скорость | 12 -18 км/ч |
| Требуемая мощность трактора | 130-160 л.с. | 150-200 л.с. | 250-300 л.с. | 300-350 л.с. | 350-420 л.с. |
| Диаметр зубьев | 14 мм |
| Длина зубьев | 700 мм |
| Масса | 2900 кг | 5075 кг | 5850 кг | 6625 кг | 7400 кг |
| Ширина в транспортном положении | 2330 мм | 3750 мм |
| Угол атаки зубьев | от 5  до 65 |
| Расстояние между зубьями | 60 мм |