**Коммерческое предложение**

**Мобильная зерносушилка Мобильная зерносушилка**

**ESMA MEDIUM ES190T**



|  |  |
| --- | --- |
| **Данные/Модель** | **MEDIUM ES190T** |
| Ёмкость камеры сушки (м3) | 27 |
| **Ёмкость камеры сушки (т)** | **20** |
| Центральный шнек 350 мм | пропуск т/ч 65 |
| Загрузочный шнек 200 мм | пропуск т/ч 45 |
| Высота в рабочем положении, мм | 7540 |
| Мощность электродвигателя (кВт) | 30 |
| Требуемая мощность ВОМ, (л.с.) | 70 |
| Расход топлива (л/т, 28% - 14%) | 15 |
| Время загрузки/разгрузки, мин. | 30/20 |
| Время сушки от 20 до 15 %, мин. | 100 |
| Время охлаждения, мин. | 45 |

**Производительность (м3/сутки)**

|  |  |
| --- | --- |
| Кукуруза (28% - 14%) | 140 |
| **Пшеница (20% - 15%)** | **200** |
| Рапс (14% – 9%) | 185 |
| Подсолнечник (12%-8%) | 117 |

**Стоимость в стандартной комплектации**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дизельная горелка, сетка Ø 1,5 мм, привод ВОМ** | **60 900 €** |
| **Дизельная горелка, сетка Ø 1,5 мм, электропривод** | **66 200 €** |
| **Дизельная горелка, сетка Ø 1,5 мм, электропривод + ВОМ** | **68 800 €** |

* **Надежность**: срок эксплуатации свыше 30 лет
* **Качество**: 5 лет заводской гарантии на все модели
* **Мобильность**: перемещение по дорогам общего пользования
* **Простота**: не требует строительных и фундаментных работ
* **Полный цикл**: загрузка, сушка, охлаждение, выгрузка
* **Безопасность:** система безопасности и предотвращения возгораний
* **Универсальность**: сушка любых сельскохозяйственных культур
* **Экологичность**: сушит семенной материал
* **Эффективность**: снятие любого % влажности за 1 цикл

****

* Шнековый загрузочный лоток с приемным бункером увеличенного размера, подающим механизмом и защитой от попадания камней в бункер сушилки.
* Разгрузочный желоб для разгрузки зерносушилки в любую удобную сторону.
* Наружные и внутренние стенки бункера, изготовленные из нержавеющей стали Aisi 430, с перфорацией различного диаметра на выбор (без удорожания).
* Механические части высокой прочности, из стали Inox с гальваническим покрытием.
* Подшипники и опоры лучших производителей (SKF).
* Бак для горючего из огнеупорного взрывостойкого пластика.
* Система подогрева топлива.
* Панель управления Siemens системы touch screen (сенсорная панель) с программным обеспечением на русском языке.
* Независимые электрические моторы для каждой функции (на машинах с электроприводом) класса IE3 (класс энергосбережения А+).

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ**

(стоимость при заказе с полнокомплектной машиной)

|  |  |
| --- | --- |
| Теплообменник, удорожание | 8 290 € |
| Удорожание при установке газовой горелки вместо дизельной | 5 417 € |
| Система аспирации | 3 883 € |
| Гидравлическая система | 4 110 € |
| Автоматическая смазка узлов | 2 769 € |
| Сенсорная панель управления | 1 028 € |
| Система СМС оповещения | 1 406 € |
| Влагомер | 2 266 € |
| Крыша ПВХ для защиты от дождя | ---- |
| Силос охлаждения | 26 574 € |

**С Уважением,**

**Газдиев Руслан**

**+7-927-161-61-70**

**Pzk164@mail.ru**

**Специалист отдела продаж**

**ООО «Поволжская Зерновая Компания»**