Технические характеристики АСМ-5

|  |  |
| --- | --- |
| Производительность при первичной очистке зерна, до | 5 т/час |
| Производительность при калибровке посевного материала, до | 2.5 т/час |
| Потребление электроэнергии | 0,2-0,55 кВт, 220/380В, 50Гц |
| Длина | 2070 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Высота | 1890 мм |
| Масса | 130 кг |

**Преимущества зерноочистительной машины АСМ-5**

Покупая у нас зерноочистительную машину АСМ-5, вы получаете оборудование, обладающее следующим рядом преимуществ:

* обработка собранного с поля урожая любой влажности и с разным процентом засоренности;
* энергоэффективность (потребляет не более 0,55 кВт/ч);
* компактность (600х1890х2070 мм);
* возможность очистки и сортировки любых видов сельскохозяйственных культур и сыпучих продуктов;
* простота эксплуатации и ухода (для чистки достаточно обдуть конструкцию сжатым воздухом в реверсном режиме);
* не требует замены расходных материалов и дополнительной смазки узлов и деталей.

Раскрой металла для изготовления корпуса осуществляется лазером на высокоточных станках ЧПУ. Это гарантирует отсутствие щелей и трещин в местах стыка. Гарантия на сепаратор – 2 года.