Технические характеристики АСМ-20 АК

|  |  |
| --- | --- |
| Производительность при первичной очистке зерна, до | 20 т/час |
| Производительность при калибровке посевного материала, до | 10 т/час |
| Потребление электроэнергии | 0,2-3,0 кВт, 380В, 50 Гц |
| Длина | 5500 мм |
| Ширина | 1150 мм |
| Высота | 2790 мм |
| Масса | 650 кг |

**Преимущества зерноочистительной машины АСМ-20 с аспирационной камерой**

Предлагаемая нами к покупке зерноочистительная машина АСМ-20 с аспирационной камерой имеет следующие преимущества:

* обрабатывает все виды сельскохозяйственных сыпучих культур;
* во время очистки вороха и калибровки сырья, происходит просушка;
* энергозатраты снижаются до 30%;
* увеличенные размеры загрузочной камеры;
* может использоваться в закрытых помещениях, так как не требуется дополнительная очистка воздуха.

При изготовлении деталей корпуса используются высокоточные лазерные ЧПУ станки. Оборудуется лучшими комплектующими. Гарантия 2 года.