Технические характеристики АСМ-10

|  |  |
| --- | --- |
| Производительность при первичной очистке зерна, до | 10 т/час |
| Производительность при калибровке посевного материала, до | 5 т/час |
| Потребление электроэнергии | 0,2-1,5 кВт, 380В, 50Гц |
| Длина | 2300 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Высота | 2400 мм |
| Масса | 370 кг |

**Преимущества зерноочистительной машины АСМ-10**

Покупка зерноочистительной машины АСМ-10 позволяет воспользоваться целым рядом преимуществ очистительной техники:

* возможность обработки вороха любого уровня засоренности и влажности;
* очистка и калибровка любых сыпучих материалов и сельскохозяйственных культур;
* сравнительно небольшие габариты (700х2400х2300 мм);
* низкие энергозатраты на работу (до 1,5 кВт/ч);
* простота эксплуатации (не требуется дополнительных знаний и навыков);
* в течение 7-8 сезонов работает без необходимости замены отдельных деталей и смазки.

Гарантия 2 года. Качество и долговечность гарантированы изготовлением с использованием ЧПУ станков.