Технические характеристики АСМ-20

|  |  |
| --- | --- |
| Производительность при первичной очистке зерна, до | 20 т/час |
| Производительность при калибровке посевного материала, до | 10 т/час |
| Потребление электроэнергии | 0,2-3,0 кВт, 380В, 50 Гц |
| Длина | 2300 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Высота | 2400 мм |
| Масса | 380 кг |

**Преимущества зерноочистительной машины АСМ-20**

Мы предлагаем вам купить нашу зерноочистительную машину АСМ-20, которая обладает следующими основными преимуществами:

* обработка вороха любой культуры (вне зависимости от влажности и засоренности);
* устойчивость конструкции, за счет массивных ножек;
* сравнительно небольшие габариты (570Х2400х2300 мм);
* возможность регулировать высоту с фиксацией в одном из двух положений;
* удобная система сборки/разборки (модульный тип);
* простота использования, неприхотливость в обслуживании;
* работа без замены деталей и смазки не менее 7-8 сезонов;
* энергопотребление не более 3 кВт/ч.

Высокоточная сборка, качественные материалы и комплектующие. Гарантия 2 года.