Технические характеристики АСМ-15 АК

|  |  |
| --- | --- |
| Производительность при первичной очистке зерна, до | 15 т/час |
| Производительность при калибровке посевного материала, до | 7 т/час |
| Потребление электроэнергии | 0,2-2,2 кВт, 380В, 50Гц |
| Длина | 5500 мм |
| Ширина | 1150 мм |
| Высота | 2790 мм |
| Масса | 630 кг |

**Преимущества зерноочистительной машины АСМ-15 с аспирационной камерой**

Мы предлагаем вам купить нашу зерноочистительную машину АСМ-15 с аспирационной камерой, обладающую следующими преимуществами:

* можно использовать даже в закрытых помещениях (не требуется дополнительная очистка воздуха);
* обрабатывает ворох любых сыпучих сельскохозяйственных культур;
* энергоэффективность (возможность экономии до 30% энергозатрат);
* во время прогона осуществляется одновременная просушка вороха;
* большой объем загрузочного бункера.

Предназначен для обработки вороха любой засоренности и влажности. Гарантия 2 года.