Технические характеристики АСМ-30 АК

|  |  |
| --- | --- |
| Производительность при первичной очистке зерна, до | 30 т/час |
| Производительность при калибровке посевного материала, до | 15 т/час |
| Потребление электроэнергии | 0,4-4,4 кВт, 380В, 50 Гц |
| Длина | 5500 мм |
| Ширина | 1150 мм |
| Высота | 2790 мм |
| Масса | 660 кг |

**Преимущества зерноочистительной машины АСМ-30 с аспирационной камерой**

Мы предлагаем вам осуществить покупку зерноочистительной машины АСМ-30, которая обладает следующими достоинствами:

* рекомендована для использования на токах закрытого типа (нет надобности дополнительно очищать воздух);
* большой по размерам загрузочный бункер;
* малое энергопотребление (не более 3 кВт/ч) с возможностью экономии энергозатрат до 30%;
* предназначена для обработки всех видов сыпучих сельскохозяйственных культур;
* одинаково хорошо справляется с ворохом любого процента влажности и состояния засоренности.

Резка и гибка деталей корпуса осуществляется лазером на станках ЧПУ, благодаря чему гарантируется качество сборки и работы. Используем лучшие комплектующие не требующие замены на протяжении 7-8 сезонов. Гарантия 2 года.