Запатентованная система **«Quad Metering Roll System»** быстрее выгружает более горячее зерно от внутренней стенки зерносушилки, что приводит к более равномерному распределению влаги, избеганию перегрева, тем самым улучшая качество высушенного зерна.

