****

**Светильник светодиодный PLO 05-004-5-35 cons**

**Цена: 2550руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Напряжение питания:** |  | **170-264В** |
| **Потребляемая мощность:** |  | **35Вт** |
| **Источник питания, обеспечивающий рабочий режим**  **светодиодных модулей:**   1. **Диапазон рабочих частот** 2. **Гальваническая развязка** |  | **50-60Гц**  **да** |
| **Марка светодиодов:** |  | **VLD** |
| **Количество светодиодов** |  | **70 шт** |
| **Световой поток светильника** |  | **4200 Лм** |
| **Рассеиватель** |  | **Стекло/поликарбонат** |
| **Спектр излучения:** |  | **4000 - 6000К** |
| **КСС** |  | **Д (длинная)** |
| **Степень защиты:** |  | **IP 65** |
| **Класс защиты от поражения электрическим током:** |  | **1** |
| **Вид климатического исполнения:** |  | **УХЛ 1** |
| **Диапазон рабочих температур:** |  | **- 60°C ÷ +60°C** |
| **Срок службы светодиодов:** |  | **100 000 часов** |
| **Защита от скачков напряжения:** |  | **до 1500 Вольт** |
| **КПД:** |  | **≥ 0,98** |
| **коэффициент мощности Cos φ:** |  | **≥ 0,98** |
| **коэффициент пульсаций:** |  | **≤ 1%** |
| **Корпус:** |  | **Анодированный алюминий** |
| **Тип крепления:** |  | **Консольное крепление на трубу диаметром до 56мм, поворотный кронштейн** |
| **Масса:** |  | **2,5 кг** |
| **Габариты (Д\*Ш\*В):** |  | **475\*81\*72 мм** |
| **Гарантийный срок** |  | **3 лет** |

**Под заказ изготовим светильники любой мощности!**

****