****

**Светильник светодиодный PLO 05-004-5-50 cons**

**Цена: 2650руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Напряжение питания:** |  | **170-264В** |
| **Потребляемая мощность:** |  | **50Вт** |
| **Источник питания, обеспечивающий рабочий режим** **светодиодных модулей:**1. **Диапазон рабочих частот**
2. **Гальваническая развязка**
 |  | **50-60Гц****да** |
| **Марка светодиодов:****Драйвер:**  |  | **VLD****Аргос Электрон** |
| **Количество светодиодов** |  | **90 шт** |
| **Световой поток светильника** |  | **6600 Лм** |
| **Рассеиватель**  |  | **Стекло/поликарбонат** |
| **Спектр излучения:** |  | **4000 - 6000К** |
| **КСС** |  | **Д (длинная)** |
| **Степень защиты:** |  | **IP 67** |
| **Класс защиты от поражения электрическим током:** |  | **1** |
| **Вид климатического исполнения:** |  | **УХЛ 1** |
| **Диапазон рабочих температур:** |  | **- 50°C ÷ +50°C** |
| **Срок службы светодиодов:** |  | **100 000 часов** |
| **Защита от скачков напряжения:** |  | **до 1500 Вольт** |
| **КПД:** |  | **≥ 0,98** |
| **коэффициент мощности Cos φ:** |  | **≥ 0,98** |
| **коэффициент пульсаций:** |  | **≤ 1%** |
| **Корпус:** |  | **Анодированный алюминий** |
| **Тип крепления:** |  | **Консольное крепление на трубу диаметром до 56мм, поворотный кронштейн** |
| **Масса:** |  | **2,8 кг** |
| **Габариты (Д\*Ш\*В):** |  | **475\*81\*72 мм** |
| **Гарантийный срок** |  | **3 лет** |

**Под заказ изготовим светильники любой мощности!**

****