**3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ**

3.1 Технические данные культиватора ЛУЧ-КМФ-2500 приведены в таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **Значение** |
| Производительность за 1 час основного рабочего времени по операциям: культивация междурядий | га/ч | 0,75-1,50 |
| Рабочая скорость на операциях: культивация междурядий | км/ч | от 2 до 5 |
| Глубина обработки | см | 8 – 12 |
| Ширина обрабатываемых междурядий (по согласованию с заказчиком) | м | 2 – 5 |
| Масса культиватора, конструктивная | кг | 775 |
| Габаритные размеры в варианте «культивация междурядий с межкустовой обработкой»: ДлинаШиринаВысота  | мм | 18602500920 |
| Транспортная скорость, не более | км/ч | 15 |
| Обслуживающий персонал | Чел. | 1 тракторист |