
***Общество с ограниченной ответственностью***

***«Завод Гусеничных Машин»***



***Сельскохозяйственный трактор ТСХ – 402-1***

**Многофункциональный трактор тягового класса 4** с пятиточечной торсионной ходовой предназначен выполнять в сельскохозяйственном производстве почвообработку средних и тяжелых почв, посев, обработку всходов и уборку ряда культур в агрегате с орудиями, многооперационными комплексами передней, задней и комбинированной навески.

Наличие бокового крепления под универсальную раму - сцепку, позволяет выполнять дорожно-строительные работы с бульдозером и широкозахватную планировку полей с высоким качеством и удобной обзорностью.

Равномерное удельное давление на почву ходового аппарата трактора (в 2 раза ниже колёсных), обеспечивает высокие тяговово-сцепные качества с выходом на поле в оптимальные агротехнические сроки, низкое уплотнение и разрушение почвы, экономию топлива, урожайность. Трактор комплектуется резино – металлической гусеницей.

Повышенная производительность и годовая занятость трактора с малым расходом топлива на единицу выполненной работы, уменьшает затраты на производство, позволяет обходиться меньшим парком техники и штатом механизаторов, обеспечить рентабельность хозяйствования.

Благодаря установленной на тракторе передней навесной системе возможно навешивание дисковых борон и катков для формирования посевного агрегата по энергосберегающим технологиям.



**Трактор ТСХ-402-1 – ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Значение |
| Мощность двигателя, л.с.  А01-МРСИ (Алтайский моторный завод) | 130 |
| Грузоподъемность, кг:  - задней навески  - передней навески | 3 000  2 500 |
| Число передач:  - передний ход  - задний ход | 8  4 |
| Диапазон скоростей, км/час:  - передний ход  - задний ход | 2,67-11,94  4,07-7,82 |
| Масса трактора эксплуатационная, кг | 8 630 |
| Масса противовеса, кг | 750 |
| База трактора, мм | 2 522 |
| Колея трактора, мм | 1 400 |
| ВОМ зависимый, об/мин: | 1 000 |
| Габаритные размеры, мм:  - длина  - ширина  - высота | 4 880  1 820  2 860 |

**Россия, 658204, г.Рубцовск, ул. Тракторная, 21**

**Сайт:** [**http://www.zavodgm.ru**](http://www.zavodgm.ru)