|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уборочный  материал | **Частота**  **вращения**  **вентилятора,**  **об/ мин** | **Частота**  **вращения**  **молотильного**  **барабана,**  **об/ мин** | **Значение**  **установки**  **для под-**  **барабанья,**  **об/ мин** | **Регул, деки**  **сепарирующего барабана**  **стопор, паз**  **расст. в мм** |
| Пшеница | 1400...1650 | 900...1150 | 2...4 | 1 /28 |
| Рожь | 1300...1550 | 900...1150 | 2...4 | 1/28 |
| Гровой и | 1200...1500 | 900...1150 | 2...3 | 1/28 |
| озимый ячмень |  |  |  |  |
| Овес | 1100...1300 | 900...1150 | 2...5 | 1/28 |
| Тритикале | 1300...1400 | 800...1050 |  | 1/28 |
| Куст. фасоль | 1600...1900 | 450...700 | 5.-.8 | 2/38 |
| Бобы мел коп л. | 1600...1900 | 450...700 | 5...8 | 2/38 |
| Соя | 1500...1800 | 450...700 | 5...8 | 2/38 |
| Горох | 1500...1800 | 450...700 |  | 3/65 |
| Горохо- | 710 | 800...950 | 5..-8 | 1/28 |
| овсяная смесь |  |  |  |  |
| Клевер \* | 1200 | 105 0...1150 | 4...6 | 1/28 |
| Люцерна \* | 1200 | 1100...1200 | 1...3 | 1/28 |
| Рапс | 710...800 | 700...750 | **3…4,5** | 3/65 |
| Рапс 3 | 800...900 | 700...750 | 4,5 | 3/65 |
| Свек. семена | 1400 | 650...750 | S...7 | 1/28 |
| Тимофеевка | 710 | 1- ая фаза 410...450 | 1...3 | 1/28 |
| луговая |  | 2- ая фаза 900...1000 |  |  |
| Райграс | 710 | 1-ая фаза = 4501  2-ая фаза = 1000 | 6...7 | 1/28 |
| Шпинат | 1400 | 650...750 | 6...7 | 1/28 |
| Горчица | 1000 ... 1100 | 600 ...800 | 2...3 | 3/65 |
| Подсолнечник | 1200... 1400 | 450...500 | 4...5\*\*\* | 3/65 |
| Подсолнух \*\* | 1400 | 450 | 5 | 3/65 |
| Зерновая | 1600...1900 | 450...550 | 5...6\*\*\* | 3/65 |
| кукуруза |  |  |  |  |
| Зерновая | 1800...1900 | 450 | 5...61\*\*\* | 3/65 |
| кукуруза \*\* |  |  |  |  |
| ЗСС | 1700...2000 | 750...950 | 2...3\*\*\* | 2/38  3/65 |
| Рис | 1400 | 950...1050 | 1...4\*\*\* | 2/38 |
| Гречиха | 800 ... 950 | 600 | 5 | 2/38 |
| Масличный лен | 1200...1600 | 900...950 | **1…2** | 17 28 |
| ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Настоящая таблица содержит ориентировочные значения, которые должны согласовываться с конкретными условиями (режимами) уборки.   1. \* При установленном терочном днище для клевера 2. \*\* При влажных условиях уборки или сильной поросли 3. \*\*\* Уборка с установкой специального подбарабанья | | | | |