|  |
| --- |
| **Автошина ВИ-202 18.00-24, И-170.** |
| Завод-изготовительНазначениеТип брекераРисунок протектораПрофиль обода, ммНаружный диаметр, ммШирина профиля, ммСтатический радиус, ммНорма слойностиИндекс грузоподъемностиМакс. нагрузка H (кгс)Давление, kPaМасса шины, кгМакс. скорость, км/чГОСТ | Воронежский шинный заводСкрепер КЗКТ-7426, МАЗ-543-Повышенной проходимости13.00 (18.00-24)160049872524-7240 (7500)42527050 (B) / 65 (D) |