|  |  |
| --- | --- |
| **Автошина ВИ-202 18.00-24, И-170.** | |
| Завод-изготовитель Назначение Тип брекера Рисунок протектора Профиль обода, мм Наружный диаметр, мм Ширина профиля, мм Статический радиус, мм Норма слойности Индекс грузоподъемности Макс. нагрузка H (кгс) Давление, kPa Масса шины, кг Макс. скорость, км/ч ГОСТ | Воронежский шинный завод Скрепер КЗКТ-7426, МАЗ-543 - Повышенной проходимости 13.00 (18.00-24) 1600 498 725 24 - 7240 (7500) 425 270 50 (B) / 65 (D) |