Технические характеристики дизельного двигателя **Ruslight 290 FD**:

|  |  |
| --- | --- |
| Типдвигателя | 4-тактный,2-цилиндровый |
| Рабочий объемдвигателя, см³ | 954 |
| Мощность max,л.с./кВт  | 18/13 |
| Мощность min,л.с./кВт | 17/12,5 |
| Об/мин | 3600 |
| Объемтопливного бака, л | 6,5 |
| Расходтоплива, г/ кВт в час | 170 |
| Габариты, мм | 577х480х565 |
| Вес, кг | 80 |

