Список радиодеталей для Электропастуха на таймере 555
Резисторы
R1 - 1M (переменный)
R2 - 470
R3 - 33K
R4 - 100K (переменный)
R5 - 2K4
R6, R10, R13 - 100
R7 - 620
R8 - 68K
R9 - 620
R11 - 3K
R12 - 51
Конденсаторы
C1, C7, C9 - 0,1 pf
C2, C4, C6, C8 - 0,01 pf
C3 - 10 uf
C5 - 0,47 pf
C10 - 220 uf
C11 - 1000 uf
Транзистор VT1 - IRF640
Диоды VD1, VD2, VD3 - 1N4005
Светодиоды - HL1, HL2
Таймер 555 - 3 штуки
Автомобильная катушка зажигания (бобина) от ВАЗ или Москвич, лучше от контактного зажигания.