Список радиодеталей для Электропастуха на таймере 555  
Резисторы  
R1 - 1M (переменный)  
R2 - 470   
R3 - 33K  
R4 - 100K (переменный)  
R5 - 2K4  
R6, R10, R13 - 100  
R7 - 620  
R8 - 68K  
R9 - 620  
R11 - 3K  
R12 - 51  
Конденсаторы  
C1, C7, C9 - 0,1 pf  
C2, C4, C6, C8 - 0,01 pf  
C3 - 10 uf  
C5 - 0,47 pf  
C10 - 220 uf  
C11 - 1000 uf  
Транзистор VT1 - IRF640  
Диоды VD1, VD2, VD3 - 1N4005  
Светодиоды - HL1, HL2  
Таймер 555 - 3 штуки  
Автомобильная катушка зажигания (бобина) от ВАЗ или Москвич, лучше от контактного зажигания.