Предлагаем вашему вниманию новинку этого года – теплица Павильон 3M полимер!

Надежная профильная стальная труба, из которой изготовлен каркас этой теплицы – залог долговечности и возможность уверенного использования на протяжении многих лет!

  К очевидным преимуществам нашей новинки также следует отнести внушительную высоту вертикальных стен в 1650мм и ее высокую устойчивость, что позволит вам выращивать еще более богатые урожаи.

Шаг каркаса – один метр, вы можете подобрать оптимальную длину будущей теплицы.

Мы предоставляем пятилетнюю гарантию на Павильон 3М полимер, при снеговой нагрузке в 128 кг/м2!

Ширина теплицы составляет 3 метра, а общая высота – 2,4 метра.

Теплицу "Павильон 3М полимер", удобно проветривать, она имеет двери и форточки в торцах. Фрамугу в покрытии крыши, также можно установить автоматическое проветривание теплицы, (дополнительно).

Специалисты утверждают, что данная модель теплицы прекрасно подойдет для выращивания томатов, поскольку имеется возможность установки системы подвязки растений. Это позволит максимально использовать высоту теплицы, получая очень большой урожай на умеренной площади земли.

Теплицу можно закрепить на бетонном ленточном фундаменте или фундаменте из бруса.

Выбирая данную модель, Вы абсолютно неограниченны в выборе толщины поликарбоната.