***Комплектация зернодробилки «Шмель»***

Зернодробилка "Шмель" предназначена для дробления зерновых культур,сена ,соломы, мертвых отходов, свободно перемещаемая по складу одним человеком.

**В комплектацию входит:**

* зернодробилка "Шмель" с засосным устройством,
* решето-3шт, (d 8 мм, d 6 мм, d 4 мм),
* пусковое устройство с тепловой защитой,
* кабель- 10 метров,
* прозрачный гофрированный армированный рукав "Лигнум"-3м,
* мешконабиватель на роликах  (на 6 мешков) с запорными клапанами (снабжен тканевым фильтром).
* переходник для рукава «лигнум» (режим пылесоса)
* загрузочныйбункер для подачи сена позволяют использовать"Шмеля" для получения сенной и  соломенной муки.

***Тех. характеристики:***

* энергомощность 11 кВт,
* производительность 2-3 тонны в час,
* ресурс рабочего ротора 2000 т

Не боится камней, шифера,  дерева и даже небольших металлических включений

****

**Стоимость - 169 тысяч рублей**  
**Стоимость - 140 тысяч рублей без мешконабивателя**

Мешконабиватель можно заменить на «циклон-накопитель» (затариватель) на роликах (свободно передвигается по складу). Затаривать можно в мешки , а также в «Биг-беги»



**Стоимость этой комплектации -179 тысяч рублей**

**Будем рады сотрудничеству!**

**Компания ООО«Биоэнергия и К» г. Челябинск**

**Тел: 8-963-073-91-13**

**8-9222-39-777-9**

**e-mail:** [**belok\_bio@mail.ru**](mailto:belok_bio@mail.ru)

[**belokbio@gmail.com**](mailto:belokbio@gmail.com)

[**www.SHMELL174.ru**](http://www.SHMELL174.ru)