***Использование и описание  MV 120:***

Прицепной смеситель **AGRISPHERE** **«КУБАНЬ»** MV 120 с одним вертикальным шнеком,

признанный во Франции за свою надежность и простоту использования.

Наш смеситель позволяет использовать все виды кормов (сено, солома, силос, жом, комбикорм...) а также прессованных рулонов и тюков.

Резанье стеблей очень быстрое благодаря большим регулируемым ножам, зафиксированным на шнеке (3 положения) и также регулируемым контр ножам (4 положения).

Размер и форма **ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ШНЕКОВ** уникально связанных с формой **БУНКЕРА** гарантируют исключительное качество смеси. Резка заданной длины производиться без дефибрации корма, что обеспечивает хорошее пережевывание.

***Плюсы + Нашей продукции …***

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ в работе**

**ПРОСТОТА и НАДЁЖНОСТЬ** в изготовлении обеспечивает долговечность оборудования

**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ продукция**

**Основание бункера из твёрдой стали толщиной 20мм, стены 8 мм**

**Форма бункера соответствует форме цилиндрического шнека** (обеспечивает однородную и не

дефибрированную смесь)

Ножи регулируются в 3 положениях (резка стеблей)

Контр ножи 700 мм регулируются в 4 позициях (резка стеблей и качества смеси)

**Прямая разгрузка вертикальным роликовым транспортёром**

Подгребатель на шнеке

**Верхнее кольцо-ограничитель переполнения**

Для Функционирования требуется небольшая мощность трактора

**Большая легкость в использовании и обслуживании**

**СЕ : продукция соответствует европейским стандартам**

***Характеристики MV 120 (*** ***с одним шнеком):***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель | | MV 120 |
| Объём (м3) | | 12 |
| Кол-во шнеков | | 1 |
| Общая длинна (м) | | 5.16 |
| Общая ширина (м) | | 2.62 |
| Общая высота (м) | | 3.00 |
| Масса без загрузки (кг) | | 5 000 |
| Размер шин | | 355/50-22.5 |
| Наружная ширина колеи | | 2.19 |
| Высота выхода (см) | | 80 |
|  |  | |
|  |  | |
| Стандартная комплектация моделей : | | |
| Гидравлическая подножка с ручным насосом | Программируемое электронное взвешивание | |
| Редуктор 2 скоростной гибкий (двух шнековый) | Роликовый транспортёр | |
| Контр ножи 700мм | Люк с раздаточным желобом на выходе корма | |
| Лестница |  | |
|  |  | |
| **Цены** (Доставка в РФ, таможенное оформление, НДС входит в цену комплекта): | | |
| MV 120/1 ( раздача на одну сторону) | | По запросу |
| MV 120/2 (раздача с двух сторон) | | По запросу |
| MV 120/4 (Конвейерная лента и электрическое управление) | | По запросу |