
**[](http://rtp68.ru/index.html)Тел. 8(4752)443363; 8(4752)446442; +79107592657 mail:** [rtp.tamb@yandex.ru](mailto:rtp.tamb@yandex.ru) [nfkmrjr@gmail.com](mailto:nfkmrjr@gmail.com)

Разрабатываем и производим:

Дисковые бороны 2х, 3х, 4х рядные шириной захвата от 2м до 9м, прицепные, навесные, складные с традиционным расположением диска и с диском перед ступицей.

!!! Возможно изготовление ЛЮБЫХ типоразмеров по желанию потребителей.

Дисковая борона серии БДМ с рабочим органом на индивидуальной стойке и изменением угла атаки дисков, предназначена для традиционной, минимальной, основной и предпосевной обработки почвы (до 15 см) под все виды культур с измельчением пожнивных остатков и заделкой их в обрабатываемый слой почвы без предварительной вспашки. В настоящее время ООО «Тамбовремтехпред» производит все дисковые бороны со смазывающимися стойками. Смазываемое сопряжение втулка-стойка предотвращает коксование стоек и повышает надежность дисковой бороны.

Особенно эффективно используется для лущения стерни, уничтожения сорняков, разделки пласта многолетних трав, обработки междурядий садов и виноградников, омоложения лугов и пастбищ.

!!! Мы готовы изготовить для Вас любой агрегат для обработки почвы по вашему желанию и с заданными характеристиками.





**Бороны дисковые дискатор-БДМ**

**Четырехрядные Бороны дисковые серии БДМ рабочая скорость 12-18 км/ч, расстояние между рядами 700мм, рама из труб 150х100, 100х100. Диск ромашка d = 560 мм. производство OFAS Италия. Комплектуются спиральными шлейф катками (ШК) Корпус режущего узла стандарт (с подшипниками 7508,7509) - ВОЗМОЖНА КОМПЛЕКТАЦИЯ УСИЛЕННЫМИ ИЛИ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫМИ СТУПИЦАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование модели** | **Количество раб. органов** | **Ширина захвата, м** | **Агрегатирование л.с./тяг.класс тр.** | **Навесная /прицепная** | **Розничная цена с НДС** |
| 1 | БДМ 2,4х4 Н | 24 | 2,4 | 75-95л.с. / 1,8 | навесная | 275000 |
| 2 | БДМ 2,4х4 Н ШК | 24 | 2,4 | 75-95л.с. / 1,8 | навесная | 325000 |
| 3 | БДМ 2,4х4 П | 24 | 2,4 | 75-95л.с. / 1,8 | прицепная | 350000 |
| 4 | БДМ 2,4х4 П ШК | 24 | 2,4 | 75-95л.с. / 1,8 | прицепная | 400000 |
| 5 | БДМ 3,2х4 Н | 32 | 3,2 | 150-185л.с. / 3 | навесная | 357000 |
| 6 | БДМ 3,2х4 П | 32 | 3,2 | 150-185л.с. / 3 | прицепная | 451500 |
| 7 | БДМ 3,2х4 П, ШК | 32 | 3,2 | 150-185л.с. / 3 | прицепная | 546000 |
| 8 | БДМ 3,6х4 Н, ШК | 36 | 3,6 | 160-220л.с. / 3-4 | навесная | 472500 |
| 9 | БДМ 4х4 Н | 40 | 4 | 210-240л.с. / 5 | навесная | 451500 |
| 10 | БДМ 4х4 Н, ШК | 40 | 4 | 210-240л.с. / 5 | навесная | 525000 |
| 11 | БДМ 4х4 П, | 40 | 4 | 210-240л.с. / 5 | прицепная | 546000 |
| 12 | БДМ 4х4 П, ШК | 40 | 4 | 210-240л.с. / 5 | прицепная | 630000 |
| 13 | БДМ 6х4 П | 56 | 5,8 | 300-330л.с. / 5 | прицепная | 661500 |
| 14 | БДМ 5х4 П, ШК | 48 | 5 | 240-300л.с. / 5 | прицепная | 724500 |
| 15 | БДМ 6х4 П, ШК | 56 | 5,8 | 300-330л.с. / 5 | прицепная | 808500 |
| 16 | БДМ 6х4 ПС, ШК | 56 | 5,8 | 300-330л.с. / 5 | прицепная складная -ПС | 945000 |
| 17 | БДМ 8х4 ПС, ШК | 80 | 8,1 | от 420л.с. / 6 | прицепная складная -ПС | 1323000 |
|  | Комплекты шлейф-катков на 2,4 м | | | | | 52500 |
| Комплекты шлейф-катков на 3,2 м | | | | | 63000 |
| Комплекты шлейф-катков на 4 м | | | | | 84000 |
| Комплекты шлейф-катков на 6 м | | | | | 147000 |

**Трёхрядные Бороны дисковые серии БДМ рабочая скорость 12-18 км/ч, расстояние между рядами 900мм. , рама из труб 150х100, 100х100. Диск ромашка d = 560 мм. производство OFAS Италия. Комплектуются спиральными шлейф катками (ШК).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование модели** | **Количество раб. органов** | **Ширина захвата, м** | **Агрегатирование л.с./тяг.класс тр.** | **Навесная /прицепная** | **Розничная цена с НДС** |
| 18 | БДМ 2,4х3 П ШК | 22 | 2,4 | 130-160л.с./3 | прицепная | 360000 |
| 19 | БДМ 3х3 П ШК | 26 | 2,9 | 130-160л.с. / 3 | прицепная | 462000 |
| 20 | БДМ 3,6х3 Н ШК | 32 | 3,7 | 150-200л.с. / 3-4 | навесная | 472500 |
| 21 | БДМ 3,6х3 П | 32 | 3,7 | 150-200л.с. / 3-4 | прицепная | 514500 |
| 22 | БДМ 3,6х3 П ШК | 32 | 3,7 | 150-200л.с. / 3-4 | прицепная | 577500 |
| 23 | БДМ 4х3 П ШК | 36 | 4,0 | 160-220 л.с. / 3-4 | прицепная | 600000 |
| 24 | БДМ 5х3 П ШК | 44 | 5,0 | 240-300лс. | прицеаная | 672000 |
| 25 | БДМ 5х3 ПС ШК | 44 | 5,0 | 240-300лс. | Прицепная складная | 772000 |
| 26 | БДМ 6х3 П ШК | 54 | 6,0 | 250-300л.с. / 5 | прицепная | 787500 |
| 27 | БДМ 7х3 ПС ШК | 66 | 7,0 | 320-360л.с. / 5-6 | прицепная складная | 1050000 |
| 28 | БДМ 8х3 ПС ШК | 72 | 8,0 | От 350 л.с.,,,/6 | Прицепная складная | 1180000 |

**Двухрядные Бороны дисковые серия БДМ рабочая скорость 12-18км/ч, расстояние между рядами 900мм. рама из труб 150х100, 100х100. Диск ромашка d = 560 мм. производство OFAS Италия. Комплектуются спиральными шлейф катками (ШК).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование модели** | **Количество раб. органов** | **Ширина захвата, м** | **Агрегатирование л.с./тяг.класс тр.** | **Навесная /прицепная** | **Розничная цена с НДС** |
| 29 | БДМ 2,4х2 Н ШК | 18 | 2,4 | 80-120л.с. / 1,4-2 | навесная | 231000 |
| 30 | БДМ 2,4х2 П ШК | 18 | 2,4 | 80-120л.с. / 1,4-2 | прицепная | 294000 |
| 31 | БДМ 3х2 П ШК | 22 | 2,9 | 90-120л.с. / 1,4-2 | прицепная | 388500 |
| 32 | БДМ 3,6х2 Н ШК | 28 | 3,6 | 130-160л.с. / 3 | навесная | 367500 |
| 33 | БДМ 3,6х2 П ШК | 28 | 3,6 | 130-160л.с. / 3 | прицепная | 441000 |
| 34 | БДМ 4х2 П ШК | 32 | 4,2 | 150-180л.с. / 3-4 | прицепная | 504000 |
| 35 | БДМ 4х2 Н ШК | 32 | 4,2 | 150-180л.с. / 3-4 | навесная | 388500 |
| 36 | БДМ 5х2 П ШК | 40 | 4,2 | 150-180л.с. / 3-4 | прицепная | 598500 |
| 37 | БДМ 5х2 ПС ШК | 40 | 4,2 | 150-180л.с. / 3-4 | прицепная складная | 698500 |
| 38 | БДМ 6х2 П ШК | 48 | 6 | 220-280л.с. / 5 | прицепная | 661500 |
| 38 | БДМ 6,2х2 ПС | 48 | 6,2 | 220-280л.с. / 5 | прицепная складная | 609000 |
| 39 | БДМ 6,2х2 ПС ШК | 48 | 6,2 | 220-280л.с. / 5 | прицепная складная | 756000 |
| 40 | БДМ 7х2 ПС ШК | 56 | 7,2 | 260-300 л.с. / 5 | прицепная складная | 882000 |
| 41 | БДМ 8х2 ПС ШК | 60 | 8,0 | От 300 л.с. | прицепная складная | 1027000 |
| 42 | БДМ 9х2 ПС ШК | 68 | 9,0 | От 300 л.с. | прицепная складная | 1125000 |
| 43 | БДМ 10х2 ПС ШК | 74 | 10,0 | От 300 л.с. | прицепная складная | 1260000 |
|  | Шлейф-каток 6х2 П | | | | | 147000 |