|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Частная компания SD-Agro поставка и реализация сельскохозяйственной техники по всей России!** | | | | | | | |
| **Тел.: 8-930-417-50-17 Дмитрий E-mail: sdagro36@gmail.com Сайт : http://cd-agro.ru/** | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Марка изделия** | | **Количество** | **Продук-** | **Затраты** | **Агрегатируется** | **Цена** |
| **п/п** |  | | **рабочих** | **тивность** | **топлива** | **с тракторами** |  |
|  |  | | **органов** | **га/час, т/час** | **л/га, л/т\*** |  | **руб.РФ** |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| ***Агрегаты почвообрабатывающие дисковые АГ (навесные)*** | | | | | | | |
| 1 | **АГ-1,8-20** | | 10 | 1,0…1,4 | 3,6 … 5,2 | Мощность двигателя 30…40 л.с. | **138 000** |
| 1 | **АГ-2,1-20** | | 12 | 1,7…2,2 | 4,2 … 7,4 | МТЗ-80; ЮМЗ-6 (55…80 л.с.) | **159 000** |
| 3 | **АГ-2,4-20** | | 14 | 1,9…2,4 | 4,2 … 7,5 | МТЗ-80/ 82 /892 (80…110 л.с.) | **182 000** |
| 4 | **АГ-2,7-20** | | 16 | 2,1…2,7 | 4,2 … 7,5 | МТЗ-100/ 102; ДТ-75 (100…120 л.с.) | **209 000** |
| 5 | **АГ-3,0-20** | | 18 | 2,4…3,0 | 4,2 … 8,0 | МТЗ-1221; Т-150/ 160 (120…160 л.с.) | **245 000** |
| 6 | **АГ-3,3-20** | | 20 | 3,0…3,5 | 4,2 … 8,0 | МТЗ-1221 (120…180 л.с.) | **266 000** |
| ***Агрегаты почвообрабатывающие дисковые АГЛ (навесные)*** | | | | | | | |
| 1. | **АГЛ-2,4-20** | | 14 | 1,9…2,4 | 4,2 … 7,5 | Навеска универсальная (80…110 л.с.) | **224 000** |
| ***Агрегаты почвообрабатывающие дисковые АГП (полуприцепные)*** | | | | | | | |
| 1 | **АГП-2,4** | | 14 | 1,9…2,4 | 4,2 … 7,8 | МТМ 82/ 892 | **289 000** |
| 2 | **АГП-2,7** | | 16 | 2,5…3,1 | 4,1 … 7,5 | МТЗ-1221; ДТ-75; Т-150 | **324 000** |
| 3 | **АГП-3,0** | | 18 | 2,5…3,1 | 4,1 … 7,5 | 130 … 170 л.с. | **346 000** |
| 4 | **АГП-3,3** | | 20 | 2,5…3,1 | 4,1 … 7,5 | 130 … 170 л.с. | **366 000** |
| ***Универсальные дисковые агрегаты УДА (прицепные)*** | | | | | | | |
| 1 | **УДА-2,4-20** | | 16 | 1,9…2,4 | 4,2 … 7,8 | МТЗ-82 /892 (80…100 л.с.) | **370 000** |
| 2 | **УДА-3,1-20** | | 20 | 2,5…3,1 | 4,1 … 7,5 | МТЗ-1221; ДТ-75; Т-150 (130…170 л.с.) | **412 000** |
| 3 | **УДА-3,8-20** | | 24 | 3,2…3,8 | 4,0 … 7,4 | МТЗ-1523; Т-150-09 (160…200 л.с.) | **616 000** |
| 4 | **УДА-4,5-20** | | 28 | 3,6…4,5 | 4,2 … 8,5 | ХТЗ-17221; К-700/ 701 (200…300 л.с.) | **667 000** |
| 5 | **УДА-5,2-20** | | 32 | 5,0…5,5 | 4,2 … 8,0 | Мощность двигателя больше 270 л.с. | **765 000** |
| 6 | **УДА-6,1-20** | | 40 | 5,5…6,5 | 4,2 … 7,6 | Мощность двигателя больше 320 л.с. | **839 000** |
| ***Машины для заготовки кормов*** | | | | | | | |
| 1 | **КРП-2,0 "Рось-2"** | | 45 | 20,0…45,0 |  | МТЗ-80/ 82; ДТ-75 | **415 000** |
| 2 | **КПФ-2,4** | |  | 18,0…54,0 |  | ЮМЗ-8; МТЗ-80 (60 … 90 л.с.) | **1 631 100** |
|  |  | | **КПФ 01.000 - измельчитель** |  |  |  | **1 178 200** |
|  | **в том числе** | | **КПФ 05.000 - подборщик** |  |  |  | **193 790** |
|  |  | | **КПФ 34.000 - жатка для трав** |  |  |  | **259 160** |
| ***Культиваторы предпосевные противоэррозионные КН (навесные)*** | | | | | | | |
| 1 | **КН-2,8** | | 11 | 2,8…3,4 | 5,6…8,2 | Т-40А; ЮМЗ-6 (40…60 л.с.) | **136 000** |
| 2 | **КН-3,8** | | 15 | 3,8…4,6 | 4,8…7,8 | МТЗ-80/ 82 /892 (80…110 л.с.) | **185 000** |
| ***Культиваторы предпосевные противоэррозионные КН (прицепные)*** | | | | | | | |
| 1 | **КП-8,4 (базовая - с граблиной)** | | 45 | 4,8…6,4 |  | CLAAS, John Deere, CASE (160…200 л.с.) | **1 176 000** |
| 2 | **КП-8,4 (с граблиной и катком)** | | 45 | 4,8…6,4 |  | CLAAS, John Deere, CASE (160…200 л.с.) | **1 310 000** |
| 3 | **КП-12 (базовая - с граблиной)** | | 72 | 7,2…9,6 |  | CLAAS, John Deere, CASE (300…350 л.с.) | **1 470 000** |
| 4 | **КП-12 (с граблиной и катком)** | | 72 | 7,2…9,6 |  | CLAAS, John Deere, CASE (300…350 л.с.) | **1 656 000** |
| ***Глубокоразрыхлители ГР (навесные)*** | | | | | | | |
| 1 | **ГР-1,8.ШК** | | 4 | 1,3…2,0 | 12,0…18,0 | МТЗ-892/ 1025 | **152 000** |
| 2 | **ГР-2,5.ШК** | | 6 | 2,0…2,7 | 12,0…18,0 | МТЗ-1221, Т-150К | **233 000** |
| 3 | **ГР-3,4.ШК** | | 8 | 2,7…3,5 | 12,0…18,0 | Т-170/ 200; К-700/701 | **297 000** |
| 4 | **ГР-4,3.ШК** | | 10 | 3,5…4,5 | 12,0…18,0 | К-744 мощностью 280 л.с. | **355 000** |
| ***Глубокоразрыхлители ГР (прицепные)*** | | | | | | | |
| 1 | **ГР-4,5.ШК** | | 10 | 3,8…4,7 | 12,0…18,0 | 320 … 360 л.с. | **756 000** |
| 2 | **ГР-5,4.ШК** | | 12 | 4,7…5,4 | 12,0…18,0 | 380 … 440 л.с. | **785 000** |
| ***Измельчители растительных остатков ПН (навесные)*** | | | | | | | |
| 1 | **ПН-2,0** | | 90 | 1,8 … 2,2 | 6,2…9,2 | МТЗ-80/ 82/ 892 | **270 000** |
| 2 | **ПН-4,0** | | 180 | 4,0…4,5 | 6,2…9,2 | Т-150К; ХТЗ-17221; МТЗ-1221 | **440 000** |
| ***Диско-чизельные агрегаты ДИЧ (прицепные)*** | | | | | | | |
| 1 | **ДИЧ-3,1** | | 20 | 2,1…3,2 | 7,2…15,0 | 190 л.с.Т-150/ 200 л.с. К-700 | **717 000** |
| 2 | **ДГР-3,8** | |  |  |  | К-700 (280…350 л.с.) | **883 000** |
| ***Бороны пружинные тяжёлые БПВ (прицепные)*** | | | | | | | |
| 1 | **БПВ-9** | | 75 | 10,2…13,3 |  | 100 … 150 л.с. | **813 000** |
| 2 | **БПВ-15** | | 125 | 14,4…24,0 |  | 190 … 270 л.с. | **1 075 000** |
| 3 | **БПВ-21** | | 175 | 20,0…33,6 |  | 230 … 250 л.с. | **1 395 000** |
| 4 | **БПВ-24** | |  | 31,0…34,0 |  | 250 … 300 л.с. | **1 424 000** |
| ***Уплотнители грунта УГП (прицепные)*** | | | | | | | |
| 1 | **УГП-6,0** | | 105 | 4,2-7,5 |  | 80 … 90 л.с. | **335 000** |
| 2 | **УГП-12,5** | | 221 | 7,5-12,5 |  | К-700, К-702 | **756 000** |
| ***Отвал снегоуборочный автомобильный*** | | | | | | | |
| 1 | **ОСА** | |  |  |  | грузовые авто МАЗ, адаптация под другие типы авто | **257 000** |
| ***Лущильник универсальный гидрофицированный*** | | | | | | | |
| 1 | **ЛУГ-14** | |  | 11,0-14,0 |  | 150 … 180 л.с. | **905 000** |