**Кислородные установки Провита 180 A, Провита 200 и Провита 280.**

 . В комплект установки входит генератор кислорода, компрессор Чиккато CSB 15/8, осушитель СDX 30, два ресивера. Оборудование новое в работе не было год выпуска 2011.

 Основные технические характеристики некоторых кислородных станций «Провита»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование генератора | Производительность, сорокалитровых баллонов в сутки | Установленная мощность, кВт | Удельное энергопотребление, кВт-ч/баллон | Стоимость одного комплекта в р. |
| Провита 180А | 40 | 19,4 | 11,6 | 1100000 |
| Провита 200 | 45 | 23,5 | 12,5 | 1200000 |

