**Эксклюзивный дилер AFA-ROCK в Свердловской области и Пермском крае!**

г.Екатеринбург Специалист по продажам

ул.Ангарская 77 Крутяков Евгений

+7 343 3-100-130 Моб.: +7 912-293-88-00

www.eurocara-ekb.ru E-mail: afarock@eurocara-ekb.ru



**Мини погрузчик «AFA-ROCK 7K»**

*** ***

******

- **Стоимость – 1 390 000 р.**

****

**- Гарантия 2 года.**

****

**- Комплектация: Базовая**

****

**- Сроки доставки: 30 дней .**

******

 **С уважением, специалист по продажам Крутяков Евгений тел.: +7 (912) 293-88-00**

**E-mail:** [**afarock@eurocara-ekb.ru**](mailto:afarock@eurocara-ekb.ru)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ AFA-ROCK 7K** | | |
| Рама |  | Шарнирно-сочлененная |
| Грузоподъемность на отрыв\подъем | кг | 1000/700 |
| Тип двигателя |  | Дизель |
| Рабочее место водителя |  | Сидя |
| Тип шин |  | Пневматические |
| Тип привода |  | Полный |
| **РАЗМЕРЫ** | | |
| Длина | мм | 2234 |
| Ширина | мм | 1013 |
| Высота | мм | 1358 |
| Дорожный просвет | мм | 209 |
| Ширина оси | мм | 1094 |
| Радиус поворота | мм | 2234 |
| **РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | | |
| Высота подъема  Высота подъема с телескопической стрелой (**опция**) | мм | 2140  2481 |
| Максимальная скорость. | км/ч | 14 |
| Трансмиссия |  | Гидростатическая |
| Гидравлический насос трансмиссия | М3 | 8 (Италия) |
| Гидравлический насос агрегаты | М3 | 18 (Италия) |
| Давление гидравлики | Бар | 200 |
| Поток гидравлики на агрегаты | л/мин | 31 |
| Max. Тяговое усилие | kP | 800 |
| Max. Гр-ть гидравлики | daN | 850 |
| **ВЕС** | | |
| Масса погрузчика | кг | 850 |
| **СИЛОВАЯ УСТАНОВКА** | | |
| Модель двигателя |  | KubotaD722 petrol |
| Мощность двигателя | кВт | 14 (20 лс) |
| Тип |  | 4х-тактный |
| Система охлаждения |  | Водяная |
| Количество цилиндров |  | 3 |
| Емкость топливного бака | Л | 16 |
| Вид топлива |  | дизель |
| Стартер |  | Электрический |
| **СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ** | | |
| Рулевое управление | | |
| Движение - одна передача D (до 14 км/ч), одна передача R | | |
| Стандартный противовес | | |
| Система быстрого присоединения оборудования | | |
| Стартер электронный (кнопка) | | |
| Амортизированное сидение оператора | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ** | | |
| Фонари | euro | 150 |
| Рама робсфобс (ограждение места оператора) | euro | 300 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВИДЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПОЗИЦИИ)** | | | | |
| Ковш cтандартный 1050 mm (210л.) 100 кг | euro | | | 500 |
| Ковш для легких материалов 1050 мм (400л.) | | euro | 750 | |
| Вилы для палет 850 mm (100kg) | | euro | 650 | |
| Силосные вилы 900 mm (100kg) | | euro | 990 | |
| Шнек (макс.глубина сверл.1500мм (диаметр 100-400мм) | | euro | 3200 | |
| Экскаватор-210 (гл/коп 210 мм, высота погр. 2000 мм ковш 400мм) | | euro | 3900 | |
| Миксер ковш | | euro | 2700 | |
| Бетономешалка 80 л. | | euro | 1700 | |
| Бульдозер Ширина 1400мм (для снега) | | euro | 900 | |
| Уравнитель(1200/1500мм) | | euro | 600 | |
| Ковш 4 в 1 (1100мм, 155л.) | | euro | 1700 | |
| Гидромолот | | euro | 3700 | |
| Треншер (цепной экскаватор) | | euro | 5000 | |  |
| Экскаваторный ковш 250мм | | euro | 1150 | |  |
| Ковш для кормов и навоза и строительных работ | | euro | 450 | |  |

* **Полный привод 4 WD**
* **Телескопическая стрела**
* **Простота в управлении**
* **Компактные размеры**
* **Не разрушает газоны**
* **Огромная область применения**
* **Шарнирно-сочлененная рама**
* **Прост в обслуживании**
* **Более 25 видов навесного оборудования**

****