

09.01.2019г. Руководителю предприятия

 Коммерческому директору

 Главному энергетику



**Коммерческое предложение**

**PLO 05-010-5-125 cons/uns**

**Цена: 5000руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Светильник светодиодный**  |  **PLO 05-010-5-125 cons/uns** |
| Напряжение питания:                                             | 220В |
| Потребляемая мощность:   |  | 125Вт |
| Блок питания: | PLO 32 |
| Марка светодиодов: |  | PLO |
| Световой поток светильника |  | 15000 Лм |
| Количество светодиодов |  | 252 шт |
| Рассеиватель  |  | Стекло/поликарбонат |
| Спектр излучения: |  | К |
| КСС |  | Д (Длинная) |
| Степень защиты: |  | IP 65 |
| Вид климатического исполнения: |  | УХЛ1 |
| Коэффициент мощности cos ф |  | ≥ 0,98 |
| Коэффициент пульсаций: |  | ≤ 1% |
| Диапазон рабочих температур:  |  | - 40°C +50°C |
| Срок службы светодиодов: |  | 100 000 часов |
|  Защита от скачков напряжения: |  | до 1500 Вольт |
| Габариты (Д\*Ш\*В): | 475\*140\*58 мм |
| Гарантийный срок |  5 лет |
| Цветовая температура | 5000К |
| Блок аварийного питания | Нет |
| Угол обзора | D120 |
| Вес |  4,5 кг |
| Крепление на трубу консольное | До 56 мм/uns |

Сайт: <http://inrosmet.ru> , Каталоги продукции и IES файлы: <http://inrosmet.ru/prices>

С Уважением,

Генеральный директор

ООО «ИНРОСМЕТ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Приказнов Ю.М.

С нашей продукцией Вы можете ознакомиться на постоянно действующей выставке в ЦНТИ г. Челябинска, расположенного по адресу: ул.Труда, 157/ ул.Красная, 2.
Время работы выставки: ПН-ЧТ 8:30-17:30, ПТ 8:30-16:15.