****

# 

09.01.2019г. Руководителю предприятия

Коммерческому директору

Главному энергетику

**Коммерческое предложение.**

**PLO 05-013-5-70 cons/uns**



**Цена: 3940руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Светильник светодиодный | PLO 05-013-5-70 cons/uns | |
| Напряжение питания: | 170-264В | |
| Потребляемая мощность: |  | 70Вт |
| Блок питания: | Аргос | |
| Марка светодиодов: |  | PLO |
| Световой поток светильника |  | 8400Лм |
| Количество светодиодов |  | 126 шт |
| Рассеиватель |  | Стекло/поликарбонат |
| Спектр излучения: |  | К |
| КСС |  | Д (Длинная) |
| Степень защиты: |  | IP 65 |
| Вид климатического исполнения: |  | УХЛ1 |
| Коэффициент мощности cos ф |  | ≥ 0,98 |
| Коэффициент пульсаций: |  | ≤ 1% |
| Диапазон рабочих температур: |  | - 50°C +50°C |
| Срок службы светодиодов: |  | 100 000 часов |
| Защита от скачков напряжения: |  | до 1500 Вольт |
| Масса(кг): |  | 2,2 |
| Габариты (Д\*Ш\*В): | 475\*130\*50 мм | |
| Гарантийный срок | 3 года | |
| Цветовая температура | 4000-5000К | |
| Блок аварийного питания | Нет | |
| Угол обзора | D120 | |
| Вес | 2,2кг | |
| Крепление на трубу консольное | До 56 мм | |

Сайт: <http://inrosmet.ru> , Каталоги продукции и IES файлы: <http://inrosmet.ru/prices>

С Уважением,

Генеральный директор

ООО «ИНРОСМЕТ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Приказнов Ю.М.

С нашей продукцией Вы можете ознакомиться на постоянно действующей выставке в ЦНТИ г. Челябинска, расположенного по адресу: ул.Труда, 157/ ул.Красная, 2.  
Время работы выставки: ПН-ЧТ 8:30-17:30, ПТ 8:30-16:15.